**KONTROLSISTĒMAS MONTĀŽAS KVALITĀTES PĀRBAUDES PROTOKOLS**

Šo protokolu sastāda uzraudzības signalizācijas montāžas gaitā. Mērījumus veic no viena siltumtīklu posma sākuma, pakāpeniski pievienojot pa vienam taisnās caurules posmam vai savienotājmezglam.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cauruļvadu ražotājs: | |  |
|  | |  |
| Objekta adrese: |  | |
|  |  | |
| Montāžu veica: |  | |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trases posma idenfikācija (nr. Vai apraksts pēc klātpieliktās shēmas) | Turpgaitas caurule | | | Atpakaļgaitas caurule | | |
| Savie-nojuma Nr. | Vadu cilpas pretestība Om | Izolācijas pretestība MOm | Savie-  nojuma Nr. | Vadu cilpas pretestība Om | Izolācijas pretestība MOm |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pieslēgšana pie termināla |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Montāža sākta: |  | pabeigta: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cauruļvadu ražotājs: |  |
|  |  |

**Slēdziens:** **Rādītāji atbilst normai.**

|  |  |
| --- | --- |
| Montāžu un mērījumus veica: |  |
|  | (vārds, uzvārds) |

|  |  |
| --- | --- |
| Pārbaudīja: |  |
|  | (amats, vārds, uzvārds) |